

 **DODATEK**

 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

 kanalizace pro veřejnou potřebu

####  obec

####  opařany

 

 prosinec 2018 výtisk č.

**DODATEK**

 **KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OPAŘANY**

 **Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Opařany**

 Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence:

Stoková síť Opařany 3112-711438-00252638-3/1

 Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence:

Čistírna odpadních vod Opařany 3112-711438-00252638-4/1

 **Provozovatel** **kanalizace:** **ČEVAK a.s.,** Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Zpracovatel Kanalizačního řádu **: ČEVAK a.s., oddělení technické podpory**

 dne:

 razítko : …………………………………..………..... podpis : ………………………………

 Souhlas vlastníka kanalizace se zněním Dodatku Kanalizačního řádu :

 dne:

 razítko : ……………………………………… podpis : ………………..…………..

 **Dodatek Kanalizačního řádu schválil** podle §14 odst.3 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech         a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001Sb., **MěÚ Tábor OŽP**

 rozhodnutím čj. : …………………………….……… dne : ……………………….

 **Dodatek KŘ bude uložen :**

1 Městský úřad Tábor OŽP

2. Obec Opařany

3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory

4. ČEVAK a.s., Tábor, oblast Sever

**Odůvodnění:**

Dodatek tohoto kanalizačního řádu je zpracován na základě zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Novela tohoto zákona, která nabývá účinnosti 1. 1. 2019, doplňuje § 38 o odstavec 2:

„(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.“

**Předmět dodatku:**

Předmětem dodatku je změna a doplnění kanalizačního řádu - části **10. Přílohy** - v následujících položkách:

1. **Příloha č. 1** se mění na **Přílohu č. 1a.**
2. Doplňuje se **Příloha č. 1b** ve znění:

**Zvláštní odpadní vody dovážené na čistírnu odpadních vod:**

V souladu s tímto KŘ mohou být na ČOV Opařany dováženy zvláštní odpadní vody (dále jen ZOV), jejichž kvalita přesahuje standartní limity dle kapitoly 5. Složení ZOV musí odpovídat následujícímu popisu jejich původu:

* Obsah žump, septiků a chemických toalet
* Obsah lapačů tuku
* Odpadní vody z potravinářského průmyslu
* Flotační pěna z předčištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
* Kalové vody – kal z malých ČOV bez kalové koncovky
* Průsakové vody ze skládek
* Odpadní vody z čištění kanalizace, dešťových stok a uličních vpustí
* Drenážní vody z výkopů stavebních prací

Na tento způsob likvidace ZOV však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem na základě samostatné smlouvy nebo objednávky.